**Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**ПДО №КНГ-РН/202-МТР-2016**

1. **Общие положения**

Предмет закупки:

**«Поставка труб гофрированных» в количестве 1 040 компл.**

* 1. Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).
  2. Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.
  3. При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.
  4. Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

• Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал",п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

• Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

* 1. Плановые сроки поставки – август 2016г.

1. **Основные требования к предмету оферты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованиям** | **Критерии оценки соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами), Труба ЛМГ15.40 гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 60 |
| 2 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 20 |
| 3 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 20 |
| 4 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 90 |
| 5 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 20 |
| 6 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 60 |
| 7 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 200 |
| 8 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 400 |
| 9 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 20 |
| 10 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 20 |
| 11 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 90 |
| 12 | Комплект элементов МГК (ЛМГ15.40 с метизами) гофр. водопр. с огол. и кр. и изоляц.-окрас. материалами диам 1500, толщ гофры 4,0мм с доп антикор покр внутр и наруж. поверхн составом Герморкон, размер гофры 130х32,5, полезной длинной 1600 мм, полезн.ширина 910 мм. Сталь 09Г2-4.M (3 штуки) ТП 3.501.3-183.01 | Техническая часть оферты, сертификат качества | Соответствует/не соответствует | компл | 40 |

2.2. Год изготовления – не ранее 2016г.

2.3. МТР должны быть новыми, не бывшими в использовании, иметь гарантию качества завода изготовителя (На этапе предварительной квалификации Участник должен предоставить сертификат качества на предлагаемые МТР).

1. **Требования к поставке МТР**
   1. С целью обеспечения идентификации МТР, поставляемого по договору для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование МТР, наименование объекта.

Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение». На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ». Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара. МТР упаковываются в плотные дощатые ящики.

* 1. Маркировка грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

3.3.1. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи и должна быть нанесена на каждое грузовое место.

**А - Манипуляционные знаки** - изображения, указывающие на способы обращения с грузом,

**В - Основные надписи** должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

-наименование объекта (в соответствии с тендерной документацией) и номер и дата опросного листа;

количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают отдельно (место №\_\_\_ всего мест\_\_\_).

- надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

3.3.2.  **Дополнительные надписи** должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).

3.3.3**. Информационные надписи** должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах.

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).

3.4. Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки. Основные, дополнительные и информационные надписи располагают на одной из боковых сторон.

3.5.Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.6.Одновременно с передачей МТР грузополучатель получает также следующие документы на МТР:

* товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара (копия)
* заверенный поставщиком сертификат качества, паспорт (копия)
* гарантийный талон/книга (копия)
* руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (копия)
* упаковочные листы на каждое грузовое место

Документация на МТР должна быть на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате PDF.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на МТР должны отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А с пометкой «для ДМТО», копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым МТР до пункта назначения.

3.7. При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет

доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

**4. Основные требования к Контрагенту**

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы, а также участники с опытом работы с производителем не менее 1 года, при наличии документов, подтверждающих данный опыт. Контрагенты, являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

**5*. Особые условия***

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.С. Чурбаков