**Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

1. **Общие положения** 
   1. Предмет закупки

**«Поставка Блока дозирования реагента (БР-3)» кол-во 1 компл.**  **(далее – МТР).**

* 1. Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру МТР

* 1. Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности – по позиционно, указанной Обществом в этих формах.
  2. При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.
  3. Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

• Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал", Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

• Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

1.6 Участник обязуется изготовить и поставить МТР – не позднее 01 декабря 2016г. согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

1. **Основные требования к предмету оферты**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **ГОСТ/ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Документы подтверждающие соответствие требованиям** | **Условия соответствия** |
| 1 | Блок дозирования реагента (БР-3) | 35П2015-05-60003-ТХ-ОЛ-02 | компл | 1,00 | Описание, характеристики Товара, с указанием перечня, количества и характеристик изделий, входящих в состав; перечень документов в соответствии с требованиями 35П2015-05-60003-ТХ-ОЛ-02Сравнительная таблица (форма9) технических характеристик на 1 л., в 2 экз;  Техническая часть оферты | **да/нет** |

* 1. Товар должен иметь:

- Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать ТТ, ОЛ и должен быть подтвержден сертификатами/паспортами качества Производителя.

- Товар должен соответствовать техническим требованиям и опросному листу заказчика.

- гарантию качества завода изготовителя, качество должно соответствовать ГОСТу, ТУ (указанным в Форме 6Т ПДО) или другим общепринятым стандартам качества, а также должно быть подтверждено действующим сертификатом, паспортом качества.

- наличие ТУ на здание КПП.

- наличие сертификата соответствия на выпускаемую по ТУ продукцию.

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию по ТУ.

2.2. Документация на МТР должна быть на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате PDF.

2.3. Документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык.

2.4. Гарантийный срок согласно гарантии производителя, но не менее 24 календарных месяцев с даты поставки Товара, и подтверждается документально.

2.5. Антикоррозионная защита металлоконструкций должна быть выполнена в соответствии с Технологической инструкцией "Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи ООО "Славнефть -Красноярскнефтегаз"".

2.6. Условия по окраске наружных стен - согласно Методическим указаниям по оформлению производственных объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз

1. **Требования к поставке МТР**

3.1. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован;

3.2. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование объекта, опросного листа и номер договора поставки. Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 18690-82, ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение» (введен постановлением Гос. Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24.03.2003г. №91-ст).

• На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

• Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

• Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по

Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара.

• Маркировка грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

• Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи и должна быть нанесена на каждое грузовое место.

**А - Манипуляционные знаки** - изображения, указывающие на способы обращения с грузом,

**В - Основные надписи** должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

-наименование объекта (в соответствии с тендерной документацией) и номер и дата опросного листа;

количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают отдельно (место №\_\_\_ всего мест\_\_\_).

- надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

•  **Дополнительные надписи** должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).

**• Информационные надписи** должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах.

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).

• Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки. Основные, дополнительные и информационные надписи располагают на одной из боковых сторон.

* 1. Одновременно с передачей МТР грузополучатель получает также следующие документы на МТР:
* товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара (копия)
* заверенные поставщиком сертификаты качества (копия)
* Технический паспорт на русском языке оформленный с требованиями действующей НТД (если требуется паспортизация)
* гарантийный талон/книга (копия)
* руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (копия)
* упаковочные листы на каждое грузовое место

3.4. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении (подтверждается паспортом на изделие либо гарантийным талоном с указанием даты изготовления);

3.5. Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.6. Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении;

3.7. Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ, а также соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ-РН-183-МТР-2016 техническая часть;

3.8. Контрагент в случае победы тендерной процедуре обязан еженедельно предоставлять в адрес ООО «Славнефть - КНГ» график производства Товара, уровень готовности Товара к отгрузке, ориентировочную дату отгрузки;

3.9. Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат;

3.10. При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

3.11. МТР должен быть освобожден от прав третьих лиц.

Оригиналы документации (паспорт, технический паспорт, сертификаты заверенные держателем, либо нотариально, документ подтверждающий гарантийные обязательства) на МТР должны отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А с пометкой «для ДМТО» в бумажном и электронном носителе в виде скан образов в формате «pdf», копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым МТР до пункта назначения.

**4. Основные требования к Контрагенту**

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей (с опытом работы не менее 1 года с производителем). Контрагенты являющиеся торговыми домами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус (письмо от производителя).

• Наличие успешного подтвержденного опыта поставок аналогичного оборудования в компании нефтегазового комплекса РФ не менее 2 лет (список проведенных поставок с указанием конечного потребителя и его контактных данных, отзывы о поставленных МТР от конечных потребителей).

• Согласие Участника в течении 14 календарных дней с момента объявления результатов тендера разработать РД и направить на согласование с Заказчиком - предоставить письмо согласие за подписью руководителя, печать.

**К поставке МТР посредники не допускаются.**

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-КНГ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением – справка за подписью руководителя, печать.

**5*. Особые условия***

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чурбаков Д.С. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

(подпись)