Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед.,**  **( руб.)** | **Стоимость за единицу (руб.)** | **Ориентировочная стоимость материалов, (руб.)** | **Итого стоимость Работ с учетом стоимости материалов (руб.) без учета НДС** | **НДС 18% (руб.)** | **Итого стоимость Работ с учетом стоимости материалов с НДС, (руб.)** |
| 1 | Капитальный ремонт ЦНС 240-1422/1600 (13 ступеней) со встроенными опорами и торцовым уплотнением с достижением параметров, указанных в карте дизайна, номинальной производительности с учётом мощности приводного электродвигателя СТД-1250 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ЦНС 240-1422/1600 (13 ступеней) со встроенными опорами и торцовым уплотнением с достижением параметров, указанных в карте дизайна, номинальной производительности с учётом мощности приводного электродвигателя СТД-1600 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ЦНС 240-1900 со встроенными опорами и торцовым уплотнением с достижением параметров, указанных в карте дизайна, номинальной производительности с учётом мощности приводного электродвигателя СТД-1600 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт ЦНС 180-1900 с выносными опорами с торцовыми уплотнениями, с достижением параметров, указанных в карте дизайна, номинальной производительности с учётом мощности приводного электродвигателя СТД-1600 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт ЦНС 180-1900 с выносными опорами с заменой сальниковых уплотнений торцовыми, с достижением параметров, указанных в карте дизайна, номинальной производительности с учётом мощности приводного электродвигателя СТД-1600 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед.,**  **(руб.)** | **Стоимость за единицу (руб.)** | **Ориентировочная стоимость материалов, (руб.)** | **Итого стоимость Работ с учетом стоимости материалов (руб.) без учета НДС** | **НДС 18% (руб.)** | **Итого стоимость Работ с учетом стоимости материалов с НДС, (руб.)** |
| 6 | Капитальный ремонт ЦНС 240-1900 с выносными опорами с торцовыми уплотнениями, с достижением параметров, указанных в карте дизайна, номинальной производительности с учётом мощности приводного электродвигателя СТД-1600 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подрядчик:** |  | **Заказчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ОАО «СН-МНГ» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |