**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_645\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_11\_» \_\_\_12\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

**ПДО №889/ТК/2015 от \_11.12.\_\_2015 г.**

**ОАО «СН - МНГ»** (далее – Общество) приглашает вас сделать предложение (оферту) **на выполнение работ по ремонту блочного и емкостного оборудования.**

По результатам рассмотрения предложений ОАО «СН-МНГ» определит контрагента, предложившего наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (Форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (Форма 2).

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты. В случае нарушения данного требования ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право изменять общий объем оказываемых услуг в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Заказчика уменьшать (-) или увеличивать (+) объем оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе, без изменения цен, сроков поставки, согласованных в договоре (Форма 3).

Подача одним участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Существенные условия (объекты оказания услуг, объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон, прочее) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 3).

Условия проекта договора (Форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в ОАО «СН-МНГ» позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

В ходе коммерческой оценки оферт ОАО «СН-МНГ» вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно Форме 2).

Оповещение участников закупки, не прошедших этап технической оценки, осуществляется на основании заключения о соответствии технических частей оферт требованиям предложения делать оферты в течение не более 3 (Трех) рабочих дней после утверждения указанного заключения. Оповещение содержит информацию о том, по каким из критериев, указанных в требованиях к предмету оферты (Форма 2), участник закупки не прошел техническую оценку.

Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в закупке предлагаем направить в адрес ОАО «СН-МНГ» оферту по прилагаемой форме. Предложения должны оформляться безотзывными офертами со сроком для акцепта до **30.06.2016 г.** включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем извещении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

техническая часть:

* Извещение о согласии сделать оферту (Форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
* Подтверждающие документы в соответствии с требованиями Формы 2.
* Копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт;
* Перечень аффилированных организаций (Форма 7,подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
* Опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

коммерческая часть:

* Предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (Форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
* Коммерческое предложение (Форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника);
* Заполненная и подписанная с расшифровками по статьям затрат Калькуляция (Форма 8);
* Опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: **«Предложение на №889/ТК/2015».**

Учитывая, что тендер проводится в два этапа, участник закупки передает **два конверта документов**:

* **первый конверт** с надписью «Техническая часть» (с пометкой оригинал), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов технической части оферты;
* **второй конверт** с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой оригинал), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов коммерческой части оферты.

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Электронный носитель информации должен содержать также исходные электронные версии (в формате MS Excel, MS Word).

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: **Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 в Тендерный комитет.**

**Начало приема оферт – «\_\_11\_\_» \_\_\_\_12\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года.**

**Окончание приема оферт – \_15\_\_:\_00ч. МСК\_\_ «\_24\_» \_\_\_\_\_\_12\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года.**

**Срок для определения победителя – до «30» июня 2016 года.**

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «СН-МНГ» имеет право продлить срок приема оферт.

ОАО «СН-МНГ» имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «СН-МНГ» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «\_\_21\_» \_\_\_12\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_2015года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

**По вопросам технического характера обращаться:**

Главный механик

Синев Сергей Николаевич

тел. (34643) 46-717, SinevSN@mng.slavneft.ru

Начальник отдела главного механика

Катчик Олег Александрович

тел. (34643) 46-332, [KatchikOA@mng.slavneft.ru](mailto:KatchikOA@mng.slavneft.ru)

Главный специалист отдела главного механика

Киндиков Юрий Алексеевич

тел. (34643) 46-821, [KindikovUA@mng.slavneft.ru](mailto:KindikovUA@mng.slavneft.ru)

**Ответственный закупщик:**

Ведущий специалист ОЗПУ

Штокина Наталья Юрьевна

тел. (34643) 45-769, [ShtokinaNU@mng.slavneft.ru](mailto:ShtokinaNU@mng.slavneft.ru);

**По вопросам организационного характера обращаться:**

Заместителю руководителя Тендерного комитета:

Кузьмичёва Наталья Александровна

тел. (34643) 46-021, [Tender@mng.slavneft.ru](mailto:Tender@mng.slavneft.ru)

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на <http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/zakupki/>.

**Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «СН-МНГ» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

ОАО «СН-МНГ» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «СН-МНГ» на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «СН-МНГ» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

* не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);
* ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;
* все поданные оферты отклонены.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/akkreditatsiya/.**

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на **http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/akkreditatsiya/.**

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «СН-МНГ» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «СН-МНГ» действия (бездействие) ОАО «СН-МНГ» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «СН-МНГ» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «СН-МНГ». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «СН-МНГ» по адресу: Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «СН-МНГ», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «СН-МНГ»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «СН-МНГ», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта [hotline@slavneft.ru.](mailto:hotline@slavneft.ru.)

Перечень документов в составе **Предложения делать оферты** **№889/ТК/2015**:

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на 16 л. в 1 экз.;
2. Требования к предмету оферты на 7 л. в 1 экз.;
3. Проект договора на 35 л. в 1 экз.;
4. Извещение о согласии сделать оферту на 1 л. в 1 экз.;
5. Предложение о заключении договора на 1 л. в 1 экз.;

6к. Форма «Коммерческое предложение» на 2 л. в 1 экз.;

1. Форма «Перечень аффилированных организаций» на 1 л. в 1 экз.;
2. Форма «Калькуляция» на производство единицы работ с расшифровкой по статьям затрат на 1 л. в 1 экз.

**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

1. **Общие положения**

* Предмет закупки: **выполнение работ по ремонту блочного и емкостного оборудования**.
* Инициатор закупки: **открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**.
* Плановые сроки оказания услуг: с 28.03.2016 г. по 31.12.2016 г.
* Стартовая стоимость договора (в рублях без учета НДС 18%): без объявления стартовой стоимости.
* Условие делимости/неделимости: **данный объем работ является** **неделимым**.

1. **Требования к предмету закупки: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту блочного и емкостного оборудования объектов подготовки нефти и газа**

Тип сделки: 803 Капитальный ремонт нефтепромыслового оборудования

|  |
| --- |
| 1. Назначение и цели выполняемых работ:    1. Ремонт по результатам технического диагностирования резервуаров вертикальных стальных (РВС) и сосудов, работающих под давлением (СРД), на объектах подготовки и перекачки нефти и газа.    2. Выполнение антикоррозионной защиты (АКЗ) - нанесение на поверхность защищаемых конструкций слоев защитных покрытий на основе органических и неорганических материалов, в частности, лакокрасочных материалов, металлов и сплавов – наружной и/или внутренней поверхности РВС и СРД материалами и по технологии, согласованными с Заказчиком.    3. Ремонт по результатам технического диагностирования технологических трубопроводов (замена прямолинейных участков и фасонных элементов трубопроводов ∅ 89÷720мм).    4. Типы оборудования:       1. СРД объемом от 10 до 200 куб.м.       2. РВС объемом от 400 до 10 000 куб.м. 2. Объекты подготовки и перекачки нефти и газа (ЦППН, ДНС).    1. Расположены на следующих месторождениях:  * Аганское – 58 км (а/дорога с тв. покрытием); * Южно-Аганское – 33 км (а/дорога с тв. покрытием); * Ватинское – 16 км (а/дорога с тв. покрытием); * Северо-Покурское – 40 км (а/дорога с тв. покрытием); * Северо-Ореховское (вост. купол) - 20 км (грунтовая а/дорога); * Северо-Ореховское (зап. купол) - 44 км (грунтовая а/дорога); * Мыхпайское – 19 км (а/дорога с тв. покрытием); * Мегионское – 30 км (а/дорога с тв. покрытием); * Покамасовкое – 105 км (а/дорога с тв. покрытием); * Кетовское – 165 км (33 км грунтовой а/дороги); * Ново-Покурское – 166 (а/дорога с тв. покрытием); |

|  |
| --- |
| * Северо-Островное – 205 км (35 км грунтовой а/дороги); * Южно-Локосовское – 207 км (60 км грунтовой а/дороги); * Узунское – 116 км (а/дорога с тв. покрытием); * Аригольское – 210 км (а/дорога с тв. покрытием); * Ачимовское – 278 км (92,5 км зимник, 72 км дороги с щеб. покр.); * Чистинное – 318 км (92,5 км зимник, 30 км дороги с щеб. покр.); * Тайлаковское – 493 км (130 км дороги с щеб. покр.); * Западно-Усть-Балыкское – 290 км (16 км зимник, 6,5 км грунтовой а/дороги); * Западно-Асомкинское – 335 км (23 км грунтовой а/дороги).   1. Объекты подготовки и перекачки нефти и газа относятся к особо охраняемым объектам с ограничением доступа (пропускной системой). Пропускная система обеспечивается руководителем объекта и/или вневедомственной охраной.   2. Перечень ремонтируемых РВС, СРД, технологических трубопроводов (далее – ЕО) определяется в течение года на основе квартального плана ремонтов с ежемесячной корректировкой с учетом технологической приоритетности.   3. Начало выполнения работ на конкретном объекте (ЕО) определяется заявкой Заказчика.  1. Сроки выполнения работ.    1. Время одной единицы ЕО не должно превышать 90 календарных дней.    2. В зависимости от технического состояния ЕО и объемов ремонтных работ, установленных дефектной ведомостью, время ремонта согласовывается с Заказчиком.    3. Выполнение работ преимущественно производится в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Выполнение работ в выходные дни и/или продление окончания работ до 20.00 производится на основании обращения Подрядчика и разрешения начальника соответствующего нефтегазодобывающего управления (НГДУ) Заказчика в соответствии с «Положением о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».    4. Выполнение работ в праздничные дни не допускается. 2. Состав работ.    1. Подготовительные работы: завоз оборудования и материалов Подрядчика на объект Заказчика, организация узла учёта электроэнергии совместно с энергоснабжающей организацией, подключение и расстановка оборудования оборудования);    2. Подготовка внутренней поверхности нижней половины сосуда механическим или иным способом к диагностированию и ремонту.    3. Определение (уточнение) объемов и методов ремонта после проведенного предремонтного диагностирования (составление и согласование с Заказчиком дефектной ведомости).    4. Разработка и согласование технологии ремонта с Заказчиком.    5. Частичная разборка теплоизоляции (при наличии).    6. Ремонтные работы, контроль качества методами неразрушающего контроля (здесь и далее – выполняется аттестованной лабораторией неразрушающего контроля), необходимые испытания, разработка и передача Заказчику исполнительной документации.       1. Наплавка, мех.обработка внутренней поверхности ЕО;       2. Замена участков обечайки СРД;       3. Замена участков стенки, днища, кровли РВС;       4. Ремонт (замена) штуцеров, патрубков, люк-лазов, трубопроводной обвзяки ЕО;       5. Зачистка ремонтных мест от брызг металла;    7. Контроль геометрической формы ЕО;    8. Выполнение антикоррозионной защиты ЕО;    9. Окраска/АКЗ снаружи ремонтных мест ЕО;    10. Восстановление изоляции ЕО, нарушенной при ремонте.    11. Заключительные работы: уборка территории, вывоз оборудования, материалов Подрядчика с объекта Заказчика. 3. Состав документации    1. Все документы на технологический процесс должны быть разработаны и согласованы с ОГМ Заказчика до начала выполнения работ.    2. Акт готовности к ремонту – составляется Заказчиком после проведения зачистки ЕО.    3. Акт приемки в ремонт. Заполняется на объекте Заказчика при передаче ЕО в ремонт. Указывается заводской, регистрационный и технологический №№, качество подготовки внутренней поверхности, состояние теплоизоляции (при наличии).    4. Паспорт СРД или формуляр (эксплуатационный паспорт) РВС:       1. передается Заказчиком Подрядчику при сдаче оборудования в ремонт;       2. передается Подрядчиком Заказчику при передаче оборудования из ремонта с записью о проведенном ремонте.    5. Акт предремонтного диагностирования, произведенного экспертной организацией, выдается Закачиком.    6. Дефектная ведомость со схемой на каждую единицу ЕО составляется совместно с представителем НГП Заказчика. Дефектная ведомость составляется с учетом Акта предремонтного диагностирования, необходимыми Заказчику дополнительными работами.    7. Дополнительная дефектная ведомость составляется, при необходимости, в процессе ремонтных работ.    8. Исполнительная документация:       1. В процессе ремонта ЕО составляется и предъявляется Заказчику при сдаче каждого этапа работ (закрытии объемов текущего месяца).       2. При сдаче завершающего этапа работ исполнительная документация на проведенный ремонт должна быть полностью готова, включая дефектную ведомость, заполненный журнал сварочных работ, документы на технологии, оборудование и персонал, схемы контроля, результаты неразрушающего контроля, сертификаты на все материалы, паспорта комплектующих, акты скрытых работ, испытания и т.п.       3. Исполнительная документация передается в НГП Заказчика по окончании работ по Акту приема-передачи. 4. Требования безопасности.    1. Работы будут осуществляться в условиях повышенной стесненности на оборудовании, ранее эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти. Работы выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица Заказчика.    2. При выполнении работ повышенной опасности, проводящихся по нарядам-допускам, обязательно личное присутствие и непосредственное руководство работами ответственного лица Подрядчика.    3. Работники, выполняющие работы, в т.ч. перемещение грузов, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. 5. Требования к внутреннему контролю качества Подрядчика.    1. Неразрушающий контроль узлов (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль) должен осуществляться в процессе сварочных работ. Состав и объем контроля должен соответствовать нормативным документам.    2. Сварочные работы должны осуществляться сварщиками, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации.    3. Руководство сварочными работами должно осуществляться специалистами сварочного производства 2-го уровня, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. 6. Порядок контроля качества и приёмки выполненных работ.    1. Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Подрядчиком работ.    2. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копии документов лаборатории, выполнившей неразрушающий контроль на ремонтируемом ЕО.    3. По окончании сварочных работ до приёмки ЕО Заказчик может временно изъять исполнительную документацию для проведения проверки её соответствия требованиям НТД, в т.ч. с привлечением независимого эксперта. При необходимости эксперт должен быть допущен Подрядчиком на место производства ремонта ЕО.    4. Испытание с участием представителя Заказчика проводится по окончании ремонта ЕО до сборки теплоизоляции и оформляется актом с указанием параметров и результатов испытания. Проверяется соответствие схеме, прилагаемой к заявке Заказчика на КР ЕО.    5. В случае обнаружения недостатков в исполнительной документации приёмка откладывается до устранения Подрядчиком этих недостатков.    6. При приёмке проверяется комплектность ЕО, качество выполненных сборочных, окрасочных и др. работ, наличие полного комплекта исполнительной документации, паспорта/формуляра ЕО с записью о проведенном ремонте, наличие акта испытания. Оформляется акт приёмки ЕО с указанием объекта, данных ЕО, краткой информации о проведенном ремонте. 7. Гарантийные обязательства.    1. Подрядчик гарантирует нормальную работу ЕО в гарантийный период – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты приёмки после ремонта.    2. Гарантийный период на нанесенное защитное покрытие составляет 24 месяца с даты приемки ЕО из ремонта.    3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в гарантийный период Подрядчик устраняет их за счёт собственных средств. 8. Прочие условия.    1. Доставка на месторождение, проживание и междусменный отдых персонала Подрядчика - за счёт средств Подрядчика.    2. Грузоподъемные операции, а также перевозка оборудования, материалов, приспособлений, инструментов и т.п. на объекты Заказчика осуществляются Подрядчиком за счёт собственных средств.    3. При выполнении работ соблюдать принципы промышленной эстетики, например, располагать однотипные элементы ровными рядами (параллельно и на одной высоте/длине и т.п.), если это не противоречит конструкции оборудования.    4. Конструктивные элементы (гнутые заготовки обечаек СРД) и материалы (стальные листы, технические газы, электроды, зачистные круги, щётки и т.п.), необходимые для выполнения работ, приобретаются или восстанавливаются Подрядчиком за счёт собственных средств. Конструктивные элементы и материалы должны соответствовать требованиям нормативной и конструкторско-технологической документации, и иметь соответствующие сертификаты качества.   10.5.Расчёт с энергоснабжающей организацией за потреблённую электроэнергию производится Подрядчиком самостоятельно за счёт собственных средств. |

1. **Требования к контрагенту:**

| **№п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опыт работы контрагента по предмету закупки | Справка за подписью руководителя предприятия с указанием регионов деятельности, наименования компаний-заказчиков и периодами оказания услуг | Год | 3 года и более |
|  | Среднегодовой объем работ по ремонту РВС и сосудов, выполненных за 3 предыдущих года | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием Заказчиков и объемов оказанных услуг | Млн.руб. | 20 и более |
|  | Имеются ли документально подтвержденные факты неудовлетворительного качества выполнения аналогичных работ для нужд ОАО «СН-МНГ» за 3 предыдущих года? | Справка-подтверждение за подписью Руководителя | Да/Нет/Работы для нужд ОАО «СН-МНГ» ранее не выполнялись | Нет/Работы для нужд ОАО «СН-МНГ» ранее не выполнялись |
|  | Согласие на проведение Технического аудита Заказчиком и предоставления подрядчиком мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита | Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
|  | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ОАО «СН-МНГ» | Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
|  | Согласие с условиями типового договора ОАО «СН-МНГ» | Справка за подписью Руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
|  | Наличие телефонной и факсимильной связи с техническими специалистами Подрядчика | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
|  | Возможность мобилизации персонала в течение 24-х часов для выполнения аварийных ремонтных работ на объектах | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
|  | Наличие штатной службы (отдела, группы) технического контроля | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием количественного состава службы с приложением копий документов о профессиональном образовании | Да/Нет | Да |
|  | Оснащенность оборудованием для подготовки внутренней поверхности емкостного оборудования к диагностированию и ремонту | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием типов и количества | Комплект | 2 или более |
|  | Оснащенность вентиляционным оборудованием для вытяжки газо-воздушной смеси из рабочей зоны при выполнении работ внутри СРД | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием типов и количества | Комплект | 2 или более |
|  | Оснащенность оборудованием для подогрева и термоизоляции стенки СРД перед проведением и при проведении сварочных работ в условиях низкой температуры атмосферного воздуха | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием типов и количества | Шт. | 2 или более |
|  | Наличие персонала (сварщиков), аттестованных по системе НАКС на соответствующую область аттестации | Справка за подписью руководителя предприятия с перечнем сварщиков и приложением копий удостоверений НАКС | Чел. | 6 или более |
|  | Наличие персонала (специалистов сварочного производства), аттестованных на 2-й уровень по системе НАКС на соответствующую область аттестации | Справка за подписью руководителя предприятия с перечнем специалистов сварочного производства и приложением копий удостоверений НАКС | Чел. | 2 или более |
|  | Наличие персонала (специалистов сварочного производства), аттестованных на 3-й уровень по системе НАКС на соответствующую область аттестации | Справка за подписью руководителя предприятия с перечнем специалистов сварочного производства и приложением копий удостоверений НАКС | Чел. | 1 или более |
|  | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ПБ и ООС, в т.ч. принятых в ОАО «СН-МНГ» | Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
|  | Согласие с Техническим заданием на выполнение работ по ремонту блочного и емкостного оборудования объектов подготовки нефти и газа | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
|  | Наличие Аттестационной комиссии предприятия по аттестации специалистов по промышленной безопасности | Копия приказа о создании Аттестационной комиссии предприятия, заверенная руководителем предприятия (уполномоченным лицом) | Да/Нет | Да |
|  | Аттестация руководителя и членов аттестационной комиссии предприятия в областях: А.1., Б.2.4., Б.9.31 | Копии протоколов Центральной или Территориальной аттестационных комиссий Ростехнадзора, заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом) | Да/Нет | Да |

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты **ПДО №889/ТК/2015 от «\_11\_»\_\_12\_\_\_2015 г.**, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» договор **на выполнение работ по ремонту блочного и емкостного оборудования** на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51

На бланке участника закупки

Исх. номер

Дата

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора **на выполнение работ по ремонту блочного и емкостного оборудования**,на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| Сроки выполнения работ/ оказания услуг  28.03.2016 г. - 31.12.2016 г. | да/нет |
| Сумма предложения в руб. (без учета НДС) |  |
| Сумма предложения в руб.(с учетом НДС) |  |
| Принятие договора (Форма 3) в неизменном виде | да/нет |
| Условия оплаты:  в течение 90 (Девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (Шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:  - акта приёма-передачи выполненных работ;  - счета-фактуры. | да/нет |
| Дополнительные условия: | да/нет |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «30» июня 2016г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

**Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./**

М.П.

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

**ПДО** **№889/ТК/2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Полное наименование в соответствии с учредительными документами*** | ***Фактическое местонахождение*** | ***Телефон/факс*** | ***ФИО руководителя организации*** | ***Код БИК*** | ***ИНН*** | ***ОГРН*** | ***ОКПО*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./**

М.П.

**Форма 8 «Калькуляция»**

**Калькуляция на производство единицы работ**

**с расшифровкой по статьям затрат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Статьи затрат*** | ***Итого (руб.)*** | ***Удельный вес (%)***  ***от всего стоимости работ*** |
| 1 | Материалы\*\*\*\* |  | =(п1/п13)% |
| 2 | Электроэнергия |  | =(п2/п13)% |
| 3 | Фонд заработной платы |  | =(п3/п13)% |
| 4 | Страховые взносы |  | =(п4/п13)% |
| 5 | Амортизационные отчисления |  | =(п5/п13)% |
| 6 | Транспортные услуги |  | =(п6/п13)% |
| 7 | Связь |  | =(п7/п13)% |
| 8 | Прочие расходы\* |  | =(п8/п13)% |
| **9** | **Итого прямых затрат** | **=п1+п2+п3+п4+п5+п6+п7+п8** | **=(п9/п13)%** |
| 10 | Накладные расходы |  | =(п10/п13)% |
| **11** | **Итого с накладными расходами** | **=п9+п10** | **=(п11/п13)%** |
| 12 | Рентабельность |  | =(п12/п13)% |
| **13** | **Всего стоимость работ (1 ед.)\*\*** | **=п11+п12** | **100** |

\* Данная форма будет включена в договор в качестве приложения

\*\* Дополнительно необходимо предоставить расшифровку (в разрезе количественных и ценовых показателей) по статьям затрат

\*\*\* Перечень указанных статей затрат не является закрытым, при необходимости его можно дополнить, без исключения указанных в калькуляции статей затрат (расходов).

\*\*\*\* По статье материалы необходимо в обязательном порядке указать маркировку (наименование, тип) оборудования и материалов использованных для производства работ/услуг по форме, согласно прилагаемой таблицы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование материала/марка** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб. без НДС** | **Стоимость, руб. без НДС** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./**

М.П.