**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_326\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_17\_» \_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_ \_2014\_ г. |

**ПДО №665/ТК/2014 от 17.10.2014г.**

**Руководителю предприятия**

**ОАО «СН-МНГ»** приглашает вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ по **типу сделки 430 «НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)»** на месторождениях ОАО «СН-МНГ»**.**

По результатам рассмотрения предложений ОАО «СН-МНГ» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор на выполнение работ. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формами 3, 4.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, сроки и объем исполнения работ, пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в два этапа: **оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.**

После этапа оценки коммерческой части оферт будут проводиться коммерческие переговоры. О порядке и сроках проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру работ/услуг, из указанных в техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения на выполнение работ должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до 31.12.2014г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

* заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);
* предложение о заключении договора (Форма 3);
* заполненный, подписанный лот №430/1 (Форма 4);
* оформленный и подписанный со стороны контрагента договор на выполнение работ с приложениями по форме 6;
* перечень аффилированных организаций (Форма 7);
* заполненную, подписанную Калькуляцию, c расшифровкой по стоимости затрат (Форма 8);
* Документы, подтверждающие соответствие «Критериям технической оценки оферт участников закупки на выполнение работ по переинтерпретации скважин поисково-разведочного фонда с целью поиска "пропущенных" залежей по типу сделки №430 НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) (Форма 9) с заполненной и подписанной анкетой соответствия критериям технической оценки оферт участников закупки (Приложение 1 к Форме 9).

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право изменять объем выполняемых работ в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Заказчика уменьшать (-) или увеличивать (+) количество выполняемых работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, согласованных Сторонами.

Оферта предоставляется на русском языке.

**Начало приема оферт – «17» октября 2014 года.**

**Окончание приема оферт – 15:00 МСК «30» октября 2014 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «31» декабря 2014 года.**

ОАО «СН-МНГ» может внести изменения в условия оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на** http://www.sn-mng.ru/supplier/accreditation.

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: **«Предложение на № 665/ТК/2014 от 17.10.2014г.».**

Техническая (без указания сумм, цен и т.п.) и коммерческая части оферты подаются в разных конвертах. В каждом конверте должен находится **прошитый пакет документов** с описью.

Участник передает четыре конверта документов:

**первый** конверт (техническая часть), который содержит оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие соответствие подрядной организации «Критериям технической оценки оферт участников закупки на выполнение работ по переинтерпретации скважин поисково-разведочного фонда с целью поиска "пропущенных" залежей по типу сделки №430 НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) (Форма 9) с заполненной и подписанной анкетой соответствия критериям технической оценки оферт участников закупки (Приложение 1 к Форме 9) (без указания сумм, цен и т.п);

**второй** – **конверт (с пометкой «Копия»),** содержащий копии документов, находящихся в первом конверте, с предоставлением отсканированных оригиналов документов, находящихся в первом конверте, на электронном носителе;

**третий** – **конверт (с пометкой «Оригинал»),** оригиналы документов: заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2), предложение о заключении договора (Форма 3), заполненный, подписанный лот № 430/1 (Форма 4), в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5), оформленный и подписанный со стороны контрагента договор на выполнение работ с приложениями по форме 6, перечень аффилированных организаций (Форма 7), заполненную, подписанную Калькуляцию, c расшифровкой по стоимости затрат (Форма 8);

**четвертый** – **конверт (с пометкой «Копия»),** содержащий копии всех документов, находящихся в третьем конверте, с предоставлением оригинала карточки предприятия и диска (электронного носителя) с электронными версиями Форм (4-8) и отсканированными оригиналами документов, находящихся в третьем конверте.

В конверт с пометкой «Оригинал» коммерческой части вкладывается диск с электронными версиями Форм (4-8) и отсканированными оригиналами документов (содержащимися в конверте), а также оригинал карточки предприятия. Документы в конверте с пометкой «Оригинал» (коммерческой части) являются официальной офертой;

**В случае направления коммерческой и технической части ПДО в одном конверте оферта не рассматривается и возвращается в адрес контрагента.**

**Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».**

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее, **«**27**» октября 2014года**. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

**По вопросам технического характера обращаться:**

Начальник отдела оперативного учета запасов

Кострицин Сергей Геннадьевич

тел. (34643) 43-900, [KostricinSG@mng.slavneft.ru](mailto:KostricinSG@mng.slavneft.ru);

Геолог 1 категории отдела геологоразведочных работ –

Юдина Неля Наримановна

Тел. 8-34643-46-916, [IudinaNN@mng.slavneft.ru](mailto:IudinaNN@mng.slavneft.ru)

Ведущий специалист ОЗУВР

Хромова Наталья Васильевна

тел. (34643) 47-147, HromovaNV@ mng.slavneft.ru

**По вопросам организационного характера обращаться:**

Акимова Елена Викторовна,

тел. (34643) 46-021, [Tender@mng.slavneft.ru](mailto:Tender@mng.slavneft.ru)

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на <http://www.sn-mng.ru/supplier/tenders/>.

**Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае наличия разногласий с условиями проекта договора в составе оферта необходимо направить протокол разногласий подписанный уполномоченным представителем Участника.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.

**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты **№ 665/ТК/2014 от 17.10.2014г.»,** мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «СН-МНГ» договор подряда <наименование товаров > / договора подряда на <наименование работ/услуг> на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы признаем право ОАО «СН-МНГ» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «СН-МНГ».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Исх. номер

Дата

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения **Договора** **на выполнение научно-исследовательских работ** на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| Сроки выполнения работ/ оказания услуг  с 12.01.2015г. - 31.12.2015г. | да/нет |
| Сумма предложения в руб., без учета НДС |  |
| Сумма предложения в руб., с учетом НДС |  |
| Принятие договора (Форма 6) в неизменном виде | да/нет |
| Увеличение (+30)/уменьшение (-30) объема работ в рамках опциона | да/нет |
| Условия оплаты:  Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов. | да/нет |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение действует до «31» декабря 2014 г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице

цен, прилагаемых к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Услуг, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Контрагентом полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 5 «Техническое задание»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_326\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_17\_» \_\_\_10\_\_\_\_\_\_ 2014г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

**по переинтерпретации скважин разведочного фонда на Северо-Покурском,**

**Ватинском, Кетовском, Мегионском, Мыхпайском месторождениях**

**1. Общие положения.**

* Вид выполнения работ:

Тип сделки: **№ 430 «НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)»**

* Заказчик: ОАО «СН-МНГ».
* Плановые сроки выполнения работ по лотам:

Лот № 430/1 – 12.01.2015г. – 31.12.2015г.

* Стартовая стоимость лота (в рублях без учета НДС 18%):

Лот № 430/1 (Форма 4) – без объявления стартовой стоимости.

* Условия оплаты: Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов.
* Основание выдачи геологического задания:

Протокол совещания геолого-технического совета по рассмотрению перспективного развития ОАО «СН-МНГ» в области ГРР от 21 июня 2014 г. пункт 6 «Подготовить техническое задание, изыскать бюджет и заключить договор с подрядной организацией по пересмотру материалов ГИС поисково-разведочных скважин, на территории деятельности ОАО «СН-МНГ» с целью поиска «пропущенных» залежей, последующей расконсервации (разликвидации) скважин и испытании.».

**2. Целевое назначение работы:**

**2.1. Цель работы:**

- обобщение геологического материала;

- переинтерпретация данных ГИС по разведочным скважинам:

Северо-Покурское месторождение – 66 шт.;

Ватинское месторождение – 112 шт.;

Кетовское месторождение – 46 шт.,

Мегионское месторождение – 55 шт.,

Мыхпайское месторождение – 8 шт.;

- переинтерпретация данных ГИС по эксплуатационным скважина в выявленных перспективных районах (в количестве 1100 шт.);

- проведение детальной корреляции разрезов скважин в пределах перспективных районов;

- рекомендации на проведение комплекса ПГИ в закрытом стволе по скважинам перспективных районов при недостаточной геолого-геофизической информации;

- рекомендации по переходу на перспективные (ниже или вышележащие) объекты;

- выявление особенностей геологического строения толщи пород в условиях залегания пластов по данным ГИС всего фонда скважин в интервале разрезов;

- выявление зон предполагаемого развития высокопродуктивных коллекторов и покрышек в разрезе свит.

**2.2. Объемы и виды работ**

Для комплексного изучения объекта исследования необходимо выполнить следующие виды работ:

- сбор и анализ геолого-геофизической информации, анализ степени изученности, нефтеносности разрезов месторождений;

- оценку полноты и качества выполненного в скважинах комплекса ГИС, анализ результатов оцифровки и интерпретации геофизических материалов;

* систематизацию полученных материалов и создание проектов в программном продукте GeoPoisk;

- расчленение разрезов на пачки и пласты;

-детальную корреляцию разрезов скважин на месторождениях, выделение типов разрезов, построение схем детальной корреляции;

- изучение особенностей строения выделенных пластов, прослеживание зон их развития;

- увязку типов разрезов скважин с данными сейсмики.

**3. Требования к уровню реализации работ**

3.1. Реализация задач, перечисленных в п. 2, основана на использовании для изучения геологического строения и нефтегазоносности отложений, вмещающих месторождения, перечисленные в п.2.1, углубленной интерпретации данных ГИС по пробуренным скважинам, которая должна обеспечивать определение геологических характеристик пород, используя которые можно восстановить геологическую неоднородность изучаемой толщи пород, определить подсчетные параметры всех продуктивных пластов.

3.2. Состав определяемых по данным ГИС во всех скважинах геологических данных должен обеспечить решение следующих задач:

* выполнить литолого-фациальную корреляцию разрезов скважин;
* выявить или уточнить геологические границы тел коллекторов и залежей УВ;
* выделить в разрезе геологические тела различного структурно-минералогического состава, образованные в различных обстановках осадконакопления;
* выявить геологическую неоднородность нефтегазонасыщенных интервалов;
* определить в объеме геологической толщи литологию пород с учетом их структурно-минералогической неоднородности;
* определить нефтегазонасыщенность продуктивных пластов с учетом геологической неоднородности пород в разрезе;
* выполнить поиск в разрезе вероятных скоплений запасов углеводородов, пропущенных на предыдущих стадиях изучения месторождений.

3.3. Методика интерпретации данных ГИС должна обеспечивать:

а) Определение непрерывно вдоль ствола каждой скважины:

* структурно-минералогического состава пород (коэффициент пористости *Кп*, содержание песчаной *Кпес*, алевритовой *Кал*, глинистой *Кгл* фракций и карбонатного цемента *Ккарб*, выделение прослоев карбонатов, углей и др.);
* флюидального насыщения (содержание в поровом пространстве связанной *Кв.св* и подвижной воды *Кв.п* и нефтегазонасыщения *Кнг*).

б) Выделение в разрезе прослоев коллекторов, оценку их фильтрационно-емкостных свойств и нефтегазонасыщенности, состава извлекаемых из них флюидов.

в) Оценку проницаемости коллекторов (абсолютной *Кпр* и фазовых по воде *Кпр.в*,газу *Кпр.г*) или нефти (*Кпр.н*).

г) Формирование таблицы параметров по прослоям коллекторов по всем скважинам.

3.4. Обработка данных ГИС должна выполняться в поточечном режиме с определением свойств пород коллекторов и вмещающих пород (плотных песчано-алевритовых прослоев и глин).

3.5. Методика переинтерпретации данных ГИС, результаты обработки и переинтерпретации материалов каротажа по всем скважинам месторождения, а также полученные в итоге геологические свойства пород и подсчетные параметры должны отвечать требованиям ГКЗ РФ.

4**. Исходные данные:**

4.1. Материалы по скважинам, пробуренным в пределах исследуемых площадей:

- даты бурения и каротажа, альтитуды, координаты и схемы расположения пробуренных поисковых, разведочных, эксплуатационных скважин;

- инклинометрия,

- данные ГИС,

- данные описания отобранного керна;

- результаты лабораторных исследований керна, отобранного во всех скважинах, в том числе и в планируемых к обработке, изучаемых месторождений;

- результаты предыдущей интерпретации данных ГИС: стратиграфические расчленения разрезов в скважинах, материалы оперативной интерпретации данных ГИС, интервалы перфорации и результаты опробования;

4.2. Материалы существующих тематических исследований, подсчета запасов по исследуемым пластам всех месторождений, перечисленных в п. 2.1;

4.3. Отчеты сейсморазведочных работ 2D, 3D, проведенных на площадях расположения месторождений.

4.4. Картопостроения по всем изучаемым продуктивным горизонтам.

4.5. Геологические и сейсмические разрезы.

**5. Сроки выполнения работ.**

5.1. Начало работ – 12.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

5.2.Сроки выполнения, содержание промежуточных этапов определяются календарным планом работ, который может уточняться и изменяться по согласованию с Заказчиком.

5.3.Сроком завершения работ по геологическому заданию является дата принятия окончательного отчета на НТС ОАО «СН-МНГ».

**6. Форма отчетности.**

6.1. Информационные отчеты по завершению этапов работ.

6.2. Результаты интерпретации данных ГИС по скважинам предоставляются ОАО «СН-МНГ» в форме графических планшетов на бумажном носителе (формата A3) и в электронном виде в формате баз данных GeoPoisk.

6.3. Окончательный отчет, составленный по ГОСТ Р 53579-2009, рассмотренный на НТС ОАО «СН-МНГ».

**7. Особые условия:**

* 1. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор следующих рисков:
* Смерть в результате несчастного случая;
* Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договор добровольного страхования от несчастных случаев заключать без увеличения стоимости оказания основных услуг

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

**Перечень аффилированных организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)