**Приложение 1 к форме 2- 1л.**

**222826 Техническая характеристика светодиодного табло**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Показатель** |
| Высота | мм | 1440 |
| Длина | мм | 4800 |
| Шаг между светодиодами | мм | 10 мм |
| Тип табло |  | Монохромное |
| Цветность |  | Белый |
| Яркость светодиодов | Кд / кв.метр | 5000 |
| Размеры одного модуля | мм | 160х320 |
| Светодиодов в 1-м модуле | шт | 512 |
| Ресурс светодиодов | Час | 100 000 |
| Вес | Кг / кв.метр | 25 |
| Потребляемая мощность | Вт / кв.метр | 120 |
| Угол обзора |  | Горизонтально 120°,  Вертикально 60°. |
| Степень защиты оболочки |  | IP65 |
| Применение |  | Уличное |
| Управление |  | Ethernet порт (RJ45) |
| Кронштейны для монтажа |  | В комплекте |