|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01022 | | | |
| Стройка: | Цех № 5. МЦК. Тит.90. | | | |  | |
| Объект: | Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №01:02925** | | | |  | |
|  | ГЕНПЛАН ГП4 | | | |  | |
| 18381-90-ГП4, л.1-3 | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел. Подготовительные работы** | | |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами | | 1000м2 | 7.34 |
| 2 | Разработка грунта бульдозерами, 1 группа грунтов /срезка растительного слоя/ | | 1000м3 | 1.101 |
| 3 | Погрузка срезанного растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1 | | 1000м3 | 1.101 |
| **Раздел. Демонтаж покрытия проездов под стойки эстакады** | | |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: цементо-бетонных | | 100м3 | 0.369 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | | 100м3 | 0.3075 |
| **Раздел. Благоустройство** | |
| 6 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | | 100м2 | 51.38 |
| 7 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | | 100м2 | 22.02 |
| 8 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | | 100м2 | 73.4 |
| **Раздел. Доп.работы** | |
| 9 | Вывоз излишнего грунта | | т | 1981.8 |
| 10 | Погрузка мусора строительного | | т | 137.76 |
| 11 | Перевозка мусора до 38 км | | т | 137.76 |
| 12 | Размещение мусора на свалке | | м3 | 67.65 |